

Agricultura de precisión con maíz forrajero en Galicia (MR331B FEADER 2022-001B)



El objetivo general es poner a disposición de ganaderos y agricultores un nuevo procedimiento fiable para la toma de decisiones en el cultivo del maíz forrajero, utilizando los mapas de rendimiento del cultivo para mejorar la sostenibilidad ambiental y económica de las explotaciones de vacuno de leche -se consiguió habilitar dos cosechadoras de forraje autopropulsadas de la empresa Marcos Otero S.L. con los equipos necesarios para la obtención de mapas de rendimiento. Durante dos campañas consecutivas (2023 y 2024) se comprobó que las máquinas son capaces de obtener este tipo de mapas y la empresa Marcos Otero los ponen a disposición de los ganaderos y agricultores que contraten sus servicios.

•  Con el proyecto, se realizó un protocolo para la limpieza de los archivos con los datos de rendimiento bruto que se obtienen en las cosechadoras. Con este protocolo, denominado Millopreciso (MP), se eliminan errores y se obtiene un mapa de rendimiento fiable a partir de los datos limpios.

•  Con el proyecto realizado se introdujo en Galicia la tecnología requerida para documentar de forma georreferenciada la producción de maíz forrajero en una parcela en tiempo real. Se equiparon dos cosechadoras de forraje autopropulsadas con los equipos necesarios para el cumplimiento de este objetivo y se comprobó su correcto funcionamiento durante dos campañas consecutivas (2023 y 2024). En estas dos campañas se formaron dos operarios de la empresa Marcos Otero S.L. para la utilización de esta tecnología en las parcelas de los ganaderos cuando se realiza la recolección del maíz forrajero con las picadoras autopropulsadas.

•  Con la información de los mapas de rendimiento obtenidos por la cosechadora se desarrolló un protocolo para obtener mapas con zonas de manejo que delimiten las zonas de la parcela con distinto potencial productivo. Estos mapas con zonas de manejo se obtuvieron a partir de mapas de rendimiento limpios y se elaboraron con tres zonas de manejo diferenciadas (alta, media y baja producción). Estos mapas de zonas de manejo pueden ser utilizados para optimizar las operaciones de siembra y fertilización de las parcelas de maíz forrajero.

En resumen, se obtuvieron:
    • Protocolo “Millopreciso” para limpiar datos en bruto de mapas de rendimiento de cultivo de maíz forrajero
    • Mapas de rendimiento limpios
    • Dos cosechadoras autopropulsadas de forraje equipadas con la tecnología necesaria para obtener mapas de rendimiento y disponibles para los ganaderos
    • Dos operarios formados en el manejo de los equipos para obtener mapas de rendimiento en picadoras autopropulsadas
    • Protocolo “Millopreciso” para la elaboración de mapas con zonas de manejo y posibilidad de utilizarlos para optimizar las operaciones de siembra y fertilización
    • Guía de buenas prácticas para elaborar los mapas de prescripción
    • Desarrollo de un equipo móvil de calibración de cosechadoras de forraje autopropulsadas.
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